Глава сельского поселения «Тупикское»

муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»

Забайкальского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 марта 2018 года № 12

с. Тупик

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Тупикское», постановляю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (прилагается).

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном стенде сельского поселения «Тупикское» «Муниципальный вестник»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Тупикское» О.И. Селезнёв

Приложение

1. к постановлению Главы
2. сельского поселения «Тупикское»

от 26 марта 2018 № 12

## Перечень

## первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования сельское поселение «Тупикское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |
| № п/п | Наименование помещения, строения | | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) | | | | | | | | | |
| огнетушители | | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой | | ведро | | ящик с песком | лопата | |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов | | 1 | | 1 | - | | 1 | | - | - | |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома | | 1 | | - | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| 3. | Индивидуальные гаражи | | 1 | | - | - | | 1 | | 1 | 1 | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Примечания:  1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте.  2. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.  2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.  3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.  4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. | | | | | | | | | | | | |